德环盈审〔2024〕26号

德宏州生态环境局盈江分局

关于盈江县红盈工贸有限责任公司芒闷选矿厂尾砂综合利用项目环境影响报告表的批复

盈江县红盈工贸有限责任公司：

你公司报批的《盈江县红盈工贸有限责任公司芒闷选矿厂尾砂综合利用项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。结合技术评估专家组意见，经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

该项目位于盈江县新城乡芒闷村，地理位置中心坐标：E 98°02′39.480″、N 24°45′40.680″，拟在原选厂内进行改建，设置一套选矿尾砂综合处理装置，将脱水后的尾砂外售作为砖厂或水泥厂的原料进行综合利用。主要建设内容包括1个浓密池、1台压滤机、污水池、压滤水收集池、尾砂干堆场及渗滤液收集池，办公区、职工宿舍等辅助设施及其他环保配套设施依托原项目已建成部分。项目建成后最大实现选矿尾砂综合利用81162.5吨/年（含水率12%），原项目尾矿库停用。项目总投资170.5万元，其中环保投资15.15万元，占总投资的8.89%。

项目符合国家产业政策，不涉及云南省生态保护红线、自然保护区、风景名胜区及饮用水水源保护区等敏感区域，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目污染物可达标排放，项目的不良环境影响可以得到减缓和控制，我局同意该项目按《报告表》中提出的性质、地点及采用的环境保护对策、措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）《报告表》作为该项目建设和运营过程中环境管理的依据，必须认真落实报告表中提出的环保投资概算和各项环保对策措施。

（二）项目施工期必须加强管理。施工过程采取洒水降尘、运输车辆覆盖篷布等措施减少扬尘产生；合理安排施工时间，优化设备施工布局，施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；施工废水经沉淀处理后回用或场地洒水降尘，严禁外排；建筑垃圾回收利用，不可回收部分及时清运处理，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃或焚烧。

（三）项目运营期必须落实雨污分流措施。初期雨水收集汇入初期雨水收集池沉淀后回用或洒水降尘；尾矿浓密及压滤废水、干堆场淋滤水等生产废水收集处理后循环使用，严禁外排；设置1个事故应急池，生产废水收集、回用系统故障时废水进入事故应急池暂存；生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化，不外排。

（四）运营期必须加强大气污染防治。生产车间设置顶棚及三面围挡，地面进行硬化处理；成品尾砂装卸、堆放均在半封闭堆棚内，物料进出口一侧设置喷雾降尘装置；运营期颗粒物无组织排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物无组织排放监控浓度限值。

（五）运营期噪声污染防治措施：优化设备布局，产噪设备加装减振装置，合理安排生产时间，加强进出车辆管理及设备维护保养，减少噪声对周围环境的影响。项目运营期厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（六）运营期固废污染防治措施：原料及产品严禁露天堆放，如尾砂堆场容量已满，且在合理时间内无法找到尾砂接收单位，须立即停止选厂生产活动，直至尾砂处理问题得到妥善解决；含油抹布、劳保用品等一般固废收集后随生活垃圾交环卫部门清运处置；规范建设危废暂存间，产生的废机油及其包装桶等危险废物定期委托有处置资质单位回收处置；建立危险废物处置台账，执行危险废物转移联单制度。

（七）严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求做好分区防渗：浓密池、污水池、压滤水收集池、渗滤液收集池及危险废物暂存间为重点防渗区，采用“抗渗混凝土+2mm厚HDPE+环氧树脂涂料”进行重点防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s；尾砂干堆场为一般防渗区，采用“抗渗混凝土+1.5mm厚HDPE+环氧树脂涂料”进行防渗处理，渗透系数≤10-7cm/s；其他简单防渗区采用水泥硬化，确保土壤及地下水环境安全。

（八）加强环境管理和风险防范工作。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施；编制突发环境事件应急预案，到我局进行备案，并定期开展应急演练，杜绝环境风险事故发生。

三、其他相关要求

（一）加强管理，健全机构，严格执行环保“三同时”制度，积极配合生态环境行政主管部门的环境执法工作。项目建设完成后，严格按照《竣工环境保护验收暂行办法》的规定，自主开展竣工环境保护验收工作，经验收合格后方可正式投入运行。运营期间按照相关要求开展自行监测，建立环境管理台账，如实公开有关环境信息，确保污染物达标排放。

（二）项目须按《报告表》的工程内容进行建设，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，经调查属于重大变动的应当重新报批项目环境影响评价文件；《报告表》自批复之日起满5年，方开工建设的，其《报告表》须报我局重新审核。

（三）加强与已签订合同的合规尾砂利用单位生产联动，同时鼓励寻找其他合规的尾砂接收单位合作，当尾矿堆棚容量即将达到设计容量时，必须立即停止选矿作业；若签约的尾砂利用单位拒绝接收本项目尾砂，且尾矿堆棚容量已达到设计容量，你公司必须立即停止选矿的生产活动，直至签订新尾砂利用合同并报我局备案后方可恢复生产；认真做好尾砂出库及接收台账，自觉接受相关部门监督检查；严禁本项目尾砂未经论证及许可用于采矿区充填；严禁项目实施单位无许可自行堆、填、倾倒处置。

（四）请盈江县生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目建设过程及运营期的环境执法现场检查和监督管理工作。

德宏州生态环境局盈江分局

2024年11月26日

德宏州生态环境局盈江分局办公室 2024年11月26日印发