德环盈审〔2024〕21号

德宏州生态环境局盈江分局关于盈江县远通

建筑材料回收循环利用项目环境

影响报告表的批复

云南远通公路工程有限责任公司：

你公司报批的《盈江县远通建筑材料回收循环利用项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。结合技术评估专家组意见，经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

项目位于盈江县平原镇陇中村垃圾处理厂内，总占地面积约5333.3平方米，主要建设内容为原料堆棚、破碎区、筛分区、成品堆放区、1间办公用房、机房等辅助设施及相应的环保配套设施等。项目原材料主要为砖瓦、砂石等建筑建材垃圾，不接收工业垃圾、生活垃圾、有毒有害垃圾、污泥及危险废物。建成后年回收处置建筑垃圾约27万吨。项目总投资854万元，其中环保投资32万元，占总投资的3.7%。

项目符合国家产业政策，不涉及云南省生态保护红线、自然保护区、风景名胜区及饮用水水源保护区等敏感区域，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目污染物可达标排放，项目的不良环境影响可以得到减缓和控制，我局同意该项目按《报告表》中提出的性质、地点及采用的环境保护对策、措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）《报告表》作为该项目建设和运营过程中环境管理的依据，必须认真落实报告表中提出的环保投资概算和各项环保对策措施。

（二）项目建设过程中必须加强管理，施工场地采取洒水降尘等措施减少扬尘产生；施工车辆必须装载规范，运输过程中加盖篷布，防止沿途撒漏；合理安排施工时间，优化设备施工布局，施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；施工废水经沉淀处理后回用或场地洒水降尘，严禁外排；施工固废回收利用，不可回收部分委托垃圾处理厂处置，禁止随意丢弃或焚烧。

（三）项目运营期必须落实雨污分流措施。初期雨水收集汇入初期雨水收集池沉淀后用于洒水降尘；原料区、成品堆存区降尘废水经截水沟进入沉淀池处理后回用；生活污水依托垃圾处理厂化粪池处理，严禁外排。

（四）运营期必须加强大气污染防治。原料区、破碎区、筛分区、成品堆存区、排土场须设置顶棚及三面围挡，定期清扫并洒水降尘；转运皮带设置密闭措施；破碎、筛分工序产生粉尘经集气罩引至1套布袋除尘器处理后通过1根15米排气筒（DA001）外排，少量以无组织形式排放，排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物排放限值要求，排气筒必须按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》和《固定源废气监测技术规范》的相关规定规范设置监测采样口及采样监测平台，废气排放口规范设置环境保护图形标志牌。

（五）运营期噪声污染防治措施：优化设备布局，产噪设备采取软连接、加装减振装置，合理安排生产时间，加强进出车辆管理及设备维护保养，减少噪声对周围环境的影响。项目运营期厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（六）运营期固废污染防治措施：废金属、杂物及工程渣土等集中堆存，后期外售处理；生活垃圾统一收集后依托垃圾处理厂处置。

三、其他相关要求

（一）加强管理，健全机构，严格执行环保“三同时”制度，积极配合生态环境行政主管部门的环境执法工作。项目建设完成后，严格按照《竣工环境保护验收暂行办法》的规定，自主开展竣工环境保护验收工作，经验收合格后方可正式投入运行。运营期间按照相关要求开展自行监测，建立环境管理台账，如实公开有关环境信息，确保污染物达标排放。

（二）项目须按《报告表》的工程内容进行建设，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，经调查属于重大变动的应当重新报批项目环境影响评价文件；《报告表》自批复之日起满5年，方开工建设的，其《报告表》须报我局重新审核。

（三）请盈江县生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目建设过程及运营期的环境执法现场检查和监督管理工作。

德宏州生态环境局盈江分局

2024年9月19日

德宏州生态环境局盈江分局办公室 2024年9月19日印发