德环盈审〔2024〕14号

德宏州生态环境局盈江分局关于平原镇精品咖啡产业设施环境影响报告表的批复

盈江县平原镇人民政府：

你单位报批的《平原镇精品咖啡产业设施环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。结合技术评估专家组意见，经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

项目位于盈江县盈江产业园区仕明片区，占地面积3623.66平方米。建设内容主要包括净化生产车间、加工车间、研发中心、硬化咖啡晾晒场、锅炉房等辅助设施及相应的环保配套设施等，建成后年产咖啡豆1000吨。项目总投资830万元，其中环保投资114.1万元，占总投资的13.75%。

项目符合国家产业政策及园区规划，不涉及云南省生态保护红线、自然保护区、风景名胜区及饮用水水源保护区等敏感区域，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目污染物可达标排放，项目的不良环境影响可以得到减缓和控制，我局同意该项目按《报告表》中提出的性质、地点及采用的环境保护对策、措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）《报告表》作为该项目建设和运营过程中环境管理的依据，必须认真落实报告表中提出的环保投资概算和各项环保对策措施。

（二）项目建设过程中必须加强管理，确保施工场地“六个百分百”措施严格落实到位；合理安排施工时间，优化设备施工布局，施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；施工废水经沉淀处理后回用或场地洒水降尘，严禁外排；建筑垃圾回收利用，不可回收部分运至住建部门指定地点堆存，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃或焚烧。

（三）项目运营期必须实行雨污分流措施。雨水经园区雨水管道收集排入雨水管网；生产废水经自建污水处理设施处理达标后回用，严禁外排；生活污水经化粪池处理后进入园区市政污水管网，最终排入盈江县城市污水处理厂集中处置。

（四）运营期必须加强大气污染防治。车间、果皮暂存间设置为半封闭式厂房；发酵、堆存区合理布设抽风机，通过加强通风及喷洒除臭剂等方式减少恶臭气体产生；烘干工序使用1台4t/h生物质锅炉提供热源，锅炉燃烧废气经1套布袋除尘器处理后通过1根35米排气筒（DA001）排放，其中颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值，排气筒必须按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》和《固定源废气监测技术规范》的相关规定规范设置监测采样口及采样监测平台，废气排放口规范设置环境保护图形标志牌。

（五）运营期噪声污染防治措施：优化设备布局，产噪设备加装减振垫、风机进出口软连接等；合理安排生产时间，加强进出车辆管理及设备维护保养，减少噪声对周围环境的影响。项目运营期厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（六）运营期固废污染防治措施：按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求规范建设固废暂存间，固体废物严禁露天堆存；咖啡果皮收集后暂存，后期外售处理；沉淀渣、污水处理污泥及生活垃圾等统一收集后委托环卫部门定期清运处置。

（七）本项目污染物排放总量控制指标：氮氧化物0.073吨/年。

（八）加强环境管理和风险防范工作。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施；编制突发环境事件应急预案，到我局进行备案，并定期开展应急演练，杜绝环境风险事故发生。

三、其他相关要求

（一）加强管理，健全机构，严格执行环保“三同时”制度，积极配合生态环境行政主管部门的环境执法工作。项目建设完成后，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污前，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，自行在全国排污许可证管理信息平台-公开端（http:/permit.mee.gov，cn/）填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准及采取的污染防治措施等；严格按照《竣工环境保护验收暂行办法》的规定，自主开展竣工环境保护验收工作，经验收合格后方可正式投入运行。运营期间按照相关要求开展自行监测，建立环境管理台账，如实公开有关环境信息，确保污染物达标排放。

（二）项目须按《报告表》的工程内容进行建设，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，经调查属于重大变动的应当重新报批项目环境影响评价文件；《报告表》自批复之日起满5年，方开工建设的，其《报告表》须报我局重新审核。

（三）请盈江县生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目建设过程及运营期的环境执法现场检查和监督管理工作。

德宏州生态环境局盈江分局

2024年7月17日

德宏州生态环境局盈江分局办公室 2024年7月17日印发