德环盈审〔2025〕9号

德宏州生态环境局盈江分局关于铅锌矿尾矿综合利用建设项目环境影响报告表的批复

盈江县昆润实业有限公司：

你公司报批的《铅锌矿尾矿综合利用建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。结合技术评估专家组意见，经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

该项目位于盈江县盏西镇烂泥箐铅锌矿选矿厂内，占地面积约1400平方米，拟在原有厂区内新增一条尾矿重选生产线，主要对原选厂浓缩池尾矿浆中的硫铁矿、锡等资源进行回收利用，不涉及尾矿库部分。本次建设内容主要为重选车间、40架重选线摇床、物料输送管道、截水沟、精矿房及部分环保配套设施等，建成后日处理尾矿约200吨。项目已于2024年9月建设完成，属“未批先建”，2024年10月24日德宏州生态环境局对该环境违法行为下发了行政处罚事先告知书（德环罚告字〔2024〕26号）。项目总投资140万元，环保投资8.9万元，约占总投资的6.4%。

项目符合国家产业政策及德宏州生态环境分区管控相关要求，不涉及云南省生态保护红线、自然保护区、风景名胜区及饮用水水源保护区等敏感区域，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目污染物可达标排放，项目的不良环境影响可以得到减缓和控制，我局同意该项目按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的各项环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）《报告表》作为该项目建设和运营过程中环境管理的依据，必须认真落实报告表中提出的环保投资概算和各项环保对策措施。

（二）项目建设过程中必须加强管理，采取有效的污染防治措施，减少废气、噪声、固废等污染物对周边环境的影响。

（三）项目运营期必须实行雨污分流措施。重选产生的废水进入原有铅锌选矿厂的尾矿库中沉淀后循环使用，严禁外排；食堂废水经油水分离器预处理后随生活污水进入厂内化粪池，后排入厂内一体化污水处理站处理后回用于生产，不外排。

（四）运营期大气污染防治措施：生产厂房设置顶棚及三面围挡，成品堆存在精矿房内，严禁露天堆存，运营期厂界无组织颗粒物执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB 25466-2010）表6中颗粒物排放限值要求；运输车辆加强管理，运输过程采取遮盖、洒水降尘等措施减少扬尘的产生；食堂油烟经1套油烟净化装置处理后外排。

（五）运营期噪声污染防治措施：优化设备布局，高噪声设备加装减震装置等；合理安排生产时间，加强进出车辆管理及设备维护保养，减少噪声对周围环境的影响；项目运营期厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（六）运营期固废污染防治措施：一般工业固废贮存及处置应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求执行，固体废物不得露天堆存；无法回收的尾矿由管道输送至尾矿库；生活垃圾统一收集后委托环卫部门定期清运处置。

（七）严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水污染防渗分区参照表，落实好分区防渗措施。

（八）加强环境管理和风险防范工作。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施；编制突发环境事件应急预案，到我局进行备案，并定期开展应急演练，杜绝环境风险事故发生。

三、其他相关要求

（一）项目须按《报告表》的工程内容进行建设，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，经调查属于重大变动的应当重新报批项目的环境影响评价文件；《报告表》自批复之日起满5年方开工建设的，其《报告表》应当报我局重新审核。

（二）加强管理，健全机构，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，积极配合生态环境行政主管部门的环境执法工作。一是项目建设完成后，你公司应当在启动生产设施或者发生实际排污前，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），自行在全国排污许可证管理信息平台－公开端（http://permit.mee.gov.cn）填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准及采取的污染防治措施等。二是严格按照《竣工环境保护验收暂行办法》的规定，自主开展竣工环境保护验收工作，经验收合格后方可正式投入运行；三是运营期间按照相关要求开展自行监测，建立环境管理台账，如实公开有关环境信息，确保污染物达标排放。

（三）请盈江县生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目建设过程及运营期的环境执法现场检查和监督管理工作。

德宏州生态环境局盈江分局

2025年7月22日