德环盈审〔2025〕10号

德宏州生态环境局盈江分局关于云南省盈江县槽子凹铅锌矿深部详查配套基础设施

建设环境影响报告表的批复

盈江县华龙矿业有限公司：

你公司报批的《云南省盈江县槽子凹铅锌矿深部详查配套基础设施建设环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。结合技术评估专家组意见，经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

该项目位于盈江县支那乡支东村境内，勘查区地理坐标：N 25°13′25.705″～25°14′21.556″，E 98°08′29.066″～98°09′55.991″，本次勘查面积3.0651km2，由8个拐点圈定而成，勘查标高为1730米以下，本次主要通过1550米中段巷道对矿体部分进行勘查，勘查矿种为铅锌矿，勘查方式为钻探及坑探，设计钻探钻孔27个，坑探钻窝8个，勘查有效期2023年3月21日至2028年3月20日。项目办公生活区、废石堆场、沉淀池等依托已建成部分，本次主要建设内容为钻孔钻窝开挖、地形地质测量、采样加工、岩矿试验及部分环保配套设施等。项目总投资110万元，环保投资33万元，约占总投资的30%。

项目符合国家产业政策及德宏州生态环境分区管控相关要求，本次勘查范围不涉及云南省生态保护红线、自然保护区、风景名胜区及饮用水水源保护区等敏感区域，在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施和本批复提出的要求后，项目污染物可达标排放，产生的不良环境影响可以得到减缓和控制，我局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）《报告表》作为该项目建设和运营过程中环境管理的依据，必须认真落实报告表中提出的环保投资概算和各项环保对策措施。

（二）加强水环境污染防治工作。合理安排勘探时间，避免在雨天开展土方作业；施工废水经项目区沉淀池处理后，回用于施工过程和场地洒水抑尘；项目勘查过程产生的钻（坑）探废水、涌水收集进入沉淀池处理后回用或场地洒水降尘，严禁外排；废石堆场淋滤废水经截排水沟汇入初期雨水收集池处理，后用于项目区洒水降尘；餐饮废水经隔油池预处理后随生活废水进入化粪池处理，委托周边村民用于农田施肥。

（三）严格落实大气污染防治措施。施工区域采取洒水降尘、粉状物料堆放区加盖篷布等措施减少扬尘产生；勘探过程采用湿法作业，废渣堆存区规范设置围挡、覆盖及洒水抑尘措施。

（四）加强运输车辆管理及设备维护保养，合理安排作业时间，敏感路段设置禁鸣及限速标志；探矿过程选用低噪声机械设备，对高噪声机械设备采取减振措施，探矿期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（五）加强固体废物污染防治措施。废石堆场设置拦渣坝，钻（坑）探过程产生的废土石方于废石堆场妥善堆存，待勘探取样结束后及时回填；钻探泥沙、岩屑等就近用于探矿区压实及填埋；生活垃圾收集后定期清运至附近村寨垃圾收集点妥善处置，严禁随意丢弃或焚烧；严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求规范建设危废暂存间，做好分区防渗，产生的废机油、废油桶等危险废物收集后暂存于危废间内，定期委托有资质的单位处置，按照《危险废物转移管理办法》的要求建立危险废物管理台账，执行危险废物转移联单制度。

（六）落实生态环境保护措施。严格控制勘查范围，尽量减少地表扰动；土石方临时堆放场应做好遮盖措施，防止降雨天造成水土流失；根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》要求，探矿结束后必须对场地内的临时设施进行移出，并对探矿迹地采取渣土回填、平整、植被恢复等措施，对探矿点生态进行恢复；加强生态环境保护意识宣传，禁止一切狩猎活动。

（七）若探矿面积超过批复的范围、探矿方式发生改变，或探矿结束后，矿产达到规模要求需进行开采矿产资源，必须重新办理环境影响评价手续，严禁以探代采。

三、其他相关要求

（一）项目须按照《报告表》的工程内容进行建设，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，经调查属于重大变动的应当重新报批项目的环境影响评价文件；《报告表》自批复之日起满5年方开工建设的，其《报告表》应当报我局重新审核。

（二）加强管理，健全机构，严格执行环保“三同时”制度，积极配合生态环境行政主管部门的环境执法工作。项目竣工后，应严格按照《竣工环境保护验收暂行办法》的规定，自主开展竣工环境保护验收工作，经验收合格后方可正式投入运行，并按照要求登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

（三）请盈江县生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目建设过程及运营期的环境执法现场检查和监督管理工作。

德宏州生态环境局盈江分局

2025年7月22日