德环盈审〔2024〕22号

德宏州生态环境局盈江分局关于盈江县湘盈机制炭厂改扩建项目环境影响报告表的批复

盈江县湘盈机制炭业有限公司：

你单位报批的《盈江县湘盈机制炭厂改扩建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。结合技术评估专家组意见，经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

项目位于盈江县平原镇新莲村民委会官纯村民小组旁境内，项目属在原址升级改造，占地面积5431.52平方米。建设内容主要包括更新和增添生产设备、扩建烘干炉、改造炭化窑、优化冷却方式、完善炭化废气收集管道和更新环保设施等，改扩建完成后形成年产3000吨机制炭生产线1条。项目总投资150万元，其中环保投资32.2万元，占总投资的21.5%。

项目符合国家产业政策，不涉及云南省生态保护红线、自然保护区、风景名胜区及饮用水水源保护区等敏感区域，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目污染物可达标排放，项目的不良环境影响可以得到减缓和控制，我局同意该项目按《报告表》中提出的性质、地点及采用的环境保护对策、措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）《报告表》作为该项目建设和运营过程中环境管理的依据，必须认真落实报告表中提出的环保投资概算和各项环保对策措施。

（二）项目建设过程中必须加强管理，施工场地采取洒水降尘等措施减少扬尘产生；运输车辆必须装载规范，运输过程中加盖篷布，防止沿途撒漏；合理安排施工时间，优化设备施工布局，施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；施工废水经沉淀处理后回用或场地洒水降尘，严禁外排；建筑垃圾回收利用，不可回收部分运至住建部门指定地点堆存，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃或焚烧。

（三）项目运营期必须实行雨污分流措施。初期雨水依托原项目初期雨水收集池沉淀后用于厂内洒水降尘；除尘废水进入沉淀池处理后循环使用，严禁外排；餐饮废水经隔油池预处理后随生活污水排入三级化粪池，后用于周边林地和果园等浇灌，执行《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）表1旱地作物灌溉水质基本控制项目限值。

（四）运营期必须加强大气污染防治。原料堆场、加工车间设置为封闭式厂房；装卸、筛分工序产生粉尘经车间阻隔后自然沉降，厂界无组织粉尘排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值；破碎、粉碎过程产生粉尘经集气罩收集进入布袋除尘器处理后通过15m排气筒（DA002）排放；制棒、炭化工序产生废气收集进入排入烘干炉燃烧后同烘干废气经两级旋风除尘和水膜除尘处理后通过15m排气筒（DA001）排放，排放口设置1套烟气在线监测系统，其中非甲烷总烃、SO2和NOx排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2中二级排放限值，烟（粉）尘、烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996）表2中干燥炉、窑二级排放限值；排气筒必须按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》和《固定源废气监测技术规范》的相关规定规范设置监测采样口及采样监测平台，废气排放口规范设置环境保护图形标志牌；项目区食堂必须安装油烟净化设施，油烟经处理后达标排放。

（五）运营期噪声污染防治措施。优化设备布局，高噪声设备加装减振垫、风机进出口软连接等；合理安排生产时间，加强进出车辆管理及设备维护保养，减少噪声对周围环境的影响。项目运营期厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（六）运营期固废污染防治措施。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求规范建设一般固废暂存间，固体废物不得露天堆存。筛分固废、不合格产品统一收集作为燃料或外售处置；炉渣、除尘灰、化粪池污泥等定期由附近村民清掏用作农肥；生活垃圾统一收集后定期交由环卫部门清运处置；根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求规范建设危废暂存间，做好分区防渗，废机油等危废定期委托有处置资质单位回收处置；建立危险废物处置台账，执行危险废物转移联单制度。

（七）本项目污染物排放总量控制指标：氮氧化物5.01吨/年，VOCs 3.52吨/年。

（八）加强环境管理和风险防范工作。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施；编制突发环境事件应急预案，到我局进行备案，并定期开展应急演练，杜绝环境风险事故发生。

三、其他相关要求

（一）加强管理，健全机构，严格执行环保“三同时”制度，积极配合生态环境行政主管部门的环境执法工作。项目建设完成后，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污前，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，在全国排污许可证管理信息平台－公开端（http://permit.mee.gov.cn/）提交相关排污许可申请材料，并向德宏州生态环境局申领排污许可证，严禁无证排污。严格按照《竣工环境保护验收暂行办法》的规定，自主开展竣工环境保护验收工作，经验收合格后方可正式投入运行。运营期间按照相关要求开展自行监测，建立环境管理台账，如实公开有关环境信息，确保污染物达标排放。

（二）项目须按《报告表》的工程内容进行建设，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，经调查属于重大变动的应当重新报批项目环境影响评价文件；《报告表》自批复之日起满5年，方开工建设的，其《报告表》须报我局重新审核。

（三）请盈江县生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目建设过程及运营期的环境执法现场检查和监督管理工作。

德宏州生态环境局盈江分局

2024年10月14日

德宏州生态环境局盈江分局办公室 2024年10月14日印发