德环盈审〔2024〕20号

德宏州生态环境局盈江分局关于云南省盈江县盏西镇邦朗河边寨石英岩矿山10万吨/年

改造升级项目环境影响报告表的批复

盈江县瑞鑫矿业有限公司：

你公司报批的《云南省盈江县盏西镇邦朗河边寨石英岩矿山10万吨/年改造升级项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。结合技术评估专家组意见，经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

项目位于盈江县盏西镇邦朗村民委员会境内，矿区中心点地理坐标：E 97°59′52.645″、N 24°59′16.038″，属于转型升级矿山，矿山服务年限7.76年，开采规模由2.6万吨/年调整为10万吨/年，可采矿石量77.59万吨，采出硅石原矿直接外售，不设置破碎加工区。矿区范围由原来的4个拐点变更为10个拐点圈定，矿区面积由原来0.7095km2缩小至0.2291km2，开采方式为露天开采，标高2220~2070米，开采顺序为自上而下分台阶开采，布设10米开采台阶15个。本次建设内容主要为新增排土场、工业场地，新建2.5km矿区开拓道路、购置采矿设备及完善相关的环保配套设施等，扩建完成后总占地面积218500m2，拟采区面积0.082km2。项目总投资200万元，其中环保投资62.5万元，占总投资的31.25%。

项目符合国家产业政策，不涉及云南省生态保护红线、自然保护区、风景名胜区等敏感区域，在严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施和本批复提出的要求后，该项目所产生的不利生态环境影响可以得到一定减缓或控制。我局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）《报告表》作为该项目建设和运营过程中环境管理的依据，必须认真落实报告表中提出的环保投资概算和各项环保对策措施。

（二）项目施工期必须加强管理，施工过程采取洒水降尘、施工场地、运输车辆覆盖篷布等措施减少扬尘产生；设置废水沉淀池，产生的施工废水和生活污水经沉淀后用于场地洒水降尘，严禁外排；施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；建筑垃圾回收利用，不可回收部分及时清运处理，禁止与生活垃圾混合处置；严格按照划定范围施工，场地四周设置围挡设施，设置临时截排水沟等措施减少对生态环境的影响；开挖的土石方用于回填场地、道路平整，剩余部分运至排土场堆放，严禁随意丢弃。

（三）开采区、排土场和道路区须合理设置截排水沟及沉砂池，初期雨水、淋滤水经沉淀后用于洒水降尘；餐饮废水经油水分离器处理后，同其他生活废水排入三级沉淀池处理后用于场区洒水降尘，严禁直接排放。

（四）严格落实大气污染防治措施。采区作业面、运输道路、成品及排土堆场设置喷雾喷淋设施洒水降尘；排土场采取防尘网等有效覆盖措施；运营期大气污染物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

（五）严格落实噪声污染防治措施。合理安排施工时间，高噪声设备夜间禁止施工，施工机械采取减震降噪措施；加强运输车辆维护，车辆经过敏感点时，须减速慢行、禁止鸣笛；运营期厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（六）排土场必须严格按要求设置浆砌石挡护及截排水措施；项目剥离表土、废土石方暂存于排土场，后期用于回填或植被恢复覆土；生活垃圾收集后依托附近乡镇垃圾收集点妥善处置；沉淀池污泥定期清掏用于周边山林施肥；根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求规范建设危废暂存间，做好分区防渗，暂存的废矿物油等定期委托有处置资质单位回收处置；建立危险废物处置台账，执行危险废物转移联单制度。

（七）加强对项目区生态环境保护，设置环保警示牌，严格管理工作人员，严禁不必要的植被破坏。矿山闭矿后必须严格按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）（HJ652-2013）中要求进行生态恢复，对采区、排土场进行封场处理及植被恢复，边坡进行稳定化处理，防止水土流失。

（八）加强环境管理和风险防范工作。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施；编制突发环境事件应急预案，到我局进行备案，并定期开展应急演练，杜绝环境风险事故发生。

三、其他相关要求

（一）项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化的，经调查属于重大变动的应当重新报批项目的环境影响评价文件；《报告表》自批复之日起满5年，方开工建设的，其《报告表》应当报我局重新审核。

（二）加强管理，健全机构，严格执行环保“三同时”制度，积极配合生态环境行政主管部门的环境执法工作。项目建设完成后，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污前，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，自行在全国排污许可证管理信息平台-公开端（http：/permit.mee.gov，cn/）填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准及采取的污染防治措施等；严格按照《竣工环境保护验收暂行办法》的规定，自主开展竣工环境保护验收工作，经验收合格后方可正式投入运行。

（三）请盈江县生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目建设过程及运营期的环境执法现场检查和监督管理工作。

德宏州生态环境局盈江分局

2024年8月19日

德宏州生态环境局盈江分局办公室 2024年8月19日印发