德环盈审〔2024〕17号

德宏州生态环境局盈江分局关于支那乡光伏电站项目环境影响报告表的批复

国能盈江新能源有限公司：

你公司报批的《支那乡光伏电站环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。结合技术评估专家组意见，经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

项目位于云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县芒章乡银河村附近的山坡上，地理坐标介于东经98°11′19″～98°13′07″、北纬24°55′35″～24°56′19″之间，场址高程在1800m～2040m之间，距盈江县直线距离约37km，地形坡度一般在5～30°，总用地面积37.9366hm2。项目主要由光伏阵列、箱逆变单元等部分组成，项目额定容量24MW，安装容量31.980MWp，容配比为1.33，多年平均上网电量4455.85万kW·h，年平均等效满负荷小时数1393.32h。拟安装52000块615Wp单晶硅光伏组件，由2000个组串10个光伏阵列组成，配置逆变器75台，箱式变压器10台，以1回集电线路汇集电力接入苏典乡110kV升压站35kV侧，项目总投资14780万元，其中环保投资195万元，占总投资的1.32%。

项目符合国家产业政策，不涉及云南省生态保护红线、自然保护区、风景名胜区等敏感区域，在严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施和本批复提出的要求后，该项目所产生的不利生态环境影响可以得到一定减缓或控制。我局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）《报告表》作为该项目建设和运营过程中环境管理的依据，必须认真落实报告表中提出的环保投资概算和各项环保对策措施。

（二）严格落实大气污染防治措施。施工现场、施工材料运输应采取物料遮盖、洒水降尘等防风降尘措施，防止扬尘对周边环境造成不利影响，施工期大气污染物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

（三）严格落实水环境保护措施。在施工场地设置1座6m3的沉淀池，用于施工废水，产生的废水经沉淀池处理后，全部回用于施工用水及场地洒水降尘，不外排。

（四）严格落实地下水污染防治措施。严格按照《报告表》提出的分区防渗措施和要求，对项目各重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，分别按照防渗层的技术要求进行防渗处理，严防地下水污染。

（五）严格落实噪声污染防治措施。施工期合理安排施工时间，优化施工场地布局，高噪声设备夜间禁止施工；施工机械采取减震降噪措施；加强运输车辆维护，车辆经过敏感点时，须减速慢行、禁止鸣笛；施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。运营期光伏场区逆变器及箱式变压器应分散合理布置，采取隔声、减震、绿化等措施对升压站内主变压器、水泵、配电室和逆变器应进行隔声降噪，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准。

（六）规范处置固体废物。危险废物暂存场所必须严格按照《危险废物管理办法》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关要求进行建设和管理；危险废物和一般固体废物分类收集、分区贮存、转移必须建立完善的管理台账，并做好记录和存档。项目产生的废变压器油、废润滑油、废铅蓄电池等危险废物应分类收集、分区贮存在危废暂存间内，定期交由有资质的单位处置，并严格执行危险废物转移联单制度。项目更换的废弃光伏组件在站区一般固废暂存间内暂存，定期由厂家回收处置；生活垃圾集中收集后按照当地环卫部门的要求进行妥善处理。

（七）服务期满后的环境保护措施。光伏电站服务期满后，按国家相关要求，需对光伏组件、支架、变压器等进行拆除或更换。拆除的光伏组件由生产厂家回收处置；废弃逆变器、变压器、蓄电池等交由有资质的单位处置：组件支架等钢材可外售物资回收公司：各类建（构）筑物及其基础进行全部拆除，拆除后的建筑垃圾应按照当地环卫部门的要求进行妥善处置。项目拆除过程中应尽量减少对土地的扰动，对场区内原有绿化土地进行保留；拆除硬化地面基础后，应对场地进行适当整理并依据农光互补方案进行生态恢复或恢复农业种植。

（八）加强施工期生态环境保护。落实《报告表》提出的各项生态保护措施，严格控制施工范围和强度，尽量减少地表开挖和扰动，减少对植被的占用和对动物生境的破坏；施工结束后及时修复临时表土堆场、施工迹地等临时用地，并做好植被抚育工作保障植被的存活率；除光伏桩基用地外，严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、撂荒；加强运维管理人员的宣传教育，禁止引进外来有害生物，严禁施工人员捕捉、猎杀野生动物等行为；施工区域设置宣传标志牌，对施工人员进行宣传教育，减少人为因素对生物多样性的破坏；施工结束后须及时拆除各种临时设施，对施工迹地进行植被恢复及生态修复等工作。

（九）加强环境管理和风险防范工作。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施；编制突发环境事件应急预案，到我局进行备案，并定期开展应急演练，杜绝环境风险事故发生。

三、其他相关要求

（一）项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化的，经调查属于重大变动的应当重新报批项目的环境影响评价文件；《报告表》自批复之日起满5年，方开工建设的，其《报告表》应当报我局重新审核。

（二）加强管理，健全机构，严格执行环保“三同时”制度，积极配合生态环境行政主管部门的环境执法工作。项目竣工后，严格按照《竣工环境保护验收暂行办法》的规定，自主开展竣工环境保护验收工作，经验收合格后方可正式投入运行。

（三）请盈江县生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目建设过程及运营期的环境执法现场检查和监督管理工作。

德宏州生态环境局盈江分局

德宏州生态环境局盈江分局办公室 2024年8月8日印发
2024年8月8日