德环盈审〔2025〕4号

德宏州生态环境局盈江分局关于芒章乡银河村茶叶初制所建设项目环境影响报告表的批复

盈江县芒章乡人民政府：

你单位报批的《芒章乡银河村茶叶初制所建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。结合技术评估专家组意见，经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

项目位于盈江县芒章乡银河村，占地面积约2175.8平方米，建筑面积约1972.71平方米，主要建设内容包括1栋封闭式钢架结构茶叶加工厂房（分为收料车间、初制车间、精制车间、压制车间、毛茶仓库、包装车间、成品库房、材料库房及更衣室等）、1栋产品展示用房、1个敞开式晾晒棚、2个热风炉间、办公区、水电及相应的环保配套设施等，建成后可年产精制茶25吨，其中绿茶15吨、红茶5吨、白茶5吨。项目总投资436.68万元，其中环保投资37.2万元，占总投资的8.52%。

项目符合国家产业政策，不涉及云南省生态保护红线、自然保护区、风景名胜区及饮用水水源保护区等敏感区域，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目污染物可达标排放，项目的不良环境影响可以得到减缓和控制，我局同意该项目按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的各项环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）《报告表》作为该项目建设和运营过程中环境管理的依据，必须认真落实报告表中提出的环保投资概算和各项环保对策措施。

（二）加强项目施工期环境管理。施工场地采取临时围挡、洒水降尘、防尘遮盖等措施减少扬尘的产生；合理安排施工时间，优化设备施工布局，施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求；施工场地废水、设备车辆冲洗废水经临时沉淀池收集、沉淀处理后，回用于施工过程和场地洒水抑尘，不外排；建筑垃圾回收利用，不能回收利用的收集后按照当地主管部门的要求进行妥善处置，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃或焚烧。

（三）项目运营期必须实行雨污分流措施。雨水经排水系统收集后排入周边沟渠；设备清洗废水、地面清洁废水及少量办公废水经三级沉淀池收集处理后回用于厂区道路洒水降尘，不外排。

（四）运营期必须加强大气污染防治。茶叶加工厂房采用封闭式结构，加强通风，定期清扫厂房内沉降的无组织粉尘；杀青工序热风炉燃烧废气经1#布袋除尘器处理后通过1根15米排气筒（DA001）达标排放；烘干工序热风炉燃烧废气经2#布袋除尘器处理后通过1根15米排气筒（DA002）达标排放；其中SO2和NOx排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放限值，烟（粉）尘、烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2中干燥炉、窑二级排放限值；排气筒必须按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》和《固定源废气监测技术规范》的相关规定规范设置监测采样口及采样监测平台，废气排放口规范设置环境保护图形标志牌。

（五）运营期噪声污染防治措施：优化设备布局，产噪设备加装减震垫、风机安装消声器和管道外壳阻尼等；合理安排生产时间，加强进出车辆管理及设备维护保养，减少噪声对周围环境的影响。项目运营期厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（六）运营期固废污染防治措施：废包装材料收集后定期外售处置；生产固废、炉渣、除尘灰、沉淀污泥等统一收集后，随生活垃圾定期交由环卫部门清运处置；旱厕粪污委托周边村民定期清掏用作农肥；软水制备过程产生的废树脂定期由厂家更换回收；严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求规范建设危废暂存间，做好分区防渗，暂存的废机油定期委托有处置资质单位回收处置；建立危险废物处置台账，执行危险废物转移联单制度。

（七）加强环境管理和风险防范工作。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施；编制突发环境事件应急预案，到我局进行备案，并定期开展应急演练，杜绝环境风险事故发生。

三、其他相关要求

（一）项目须按《报告表》的工程内容进行建设，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，经调查属于重大变动的应当重新报批项目的环境影响评价文件；《报告表》自批复之日起满5年方开工建设的，其《报告表》应当报我局重新审核。

（二）加强管理，健全机构，严格执行环保“三同时”制度，积极配合生态环境行政主管部门的环境执法工作。一是项目建设完成后，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污前，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，在全国排污许可证管理信息平台－公开端（http://permit.mee.gov.cn/）提交相关排污许可申请材料，并向德宏州生态环境局申领排污许可证；二是严格按照《竣工环境保护验收暂行办法》的规定，自主开展竣工环境保护验收工作，经验收合格后方可正式投入运行；三是运营期间，必须严格按照排污许可证相关要求，开展自行监测，建立环境管理台账，如实公开有关环境信息，确保污染物达标排放。

（三）请盈江县生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目建设过程及运营期的环境执法现场检查和监督管理工作。

德宏州生态环境局盈江分局

2025年4月14日

德宏州生态环境局盈江分局办公室 2025年4月14日印发